### 

### **Checkliste Besserer Schallschutz im Fertighaus**

**Bereits bei der Planung beachten:**

☐ Wandaufbau mit mehrschichtigem Aufbau und schalldämmender Füllung  
☐ Trittschalldämmung in allen Geschossen (besonders über Wohnräumen)  
☐ Keine gemeinsamen Wandkonstruktionen bei Doppel-/Reihenhäusern  
☐ Schalldämmende Haustüren und Zimmertüren einplanen  
☐ Schallschutzfenster mindestens Klasse 3 (bei starkem Straßenlärm sogar Klasse 4)  
☐ Lüftungssysteme mit schallgedämmten Kanälen

**Türen & Fenster richtig ausstatten:**

☐ Türen mit umlaufenden Dichtungen  
☐ Türblätter mit erhöhter Masse (z. B. Vollspantüren)  
☐ Fenster mit Isolierverglasung + geprüfter Schallschutzklasse  
☐ Rollladenkästen schallgedämmt (am besten außenliegend)

**Schallbrücken vermeiden:**

☐ Keine Durchbohrungen von Innenwänden mit Dosen/Leitungen auf gleicher Höhe  
☐ Sanitärleitungen mit schallentkoppelter Befestigung  
☐ Übergänge zwischen Wänden, Decken und Böden fachgerecht dämmen  
☐ Estrich auf Dämmschicht (schwimmender Estrich)

**Normen & Kontrolle:**

☐ DIN 4109 im Werkvertrag berücksichtigt?  
☐ Hersteller-Garantie für Schallschutz-Standards vorhanden?  
☐ Baubegleitung durch Bauphysiker oder Sachverständigen möglich?  
  
  
**📌** Weitere Informationen findest du auf [*fertighaus-guide.de*](http://www.fertighaus-guide.de)